MINGGU 02 · MINI LESSON

# Safety Kerja Teknis: LOTO, APD & Batas Aman

⏱️ 15 mnt🎯 ENG-17⭐ Level 1
🎯 Misi kamu:

- LO1 — Menerapkan LOTO (lock-out/tag-out) sebelum kerja
- LO2 — Memakai APD & bekerja aman di ketinggian
- LO3 — Mengenali bahaya confined space & kapan berhenti

🚨

## Kenapa safety = wajib mutlak

Minggu ini WAJIB dikuasai — bukan pilihan. Panel listrik, pompa kolam villa, genset, ketinggian atap Nirvanaloka: semua bisa melukai atau membunuh kalau prosedur diabaikan. Satu kesalahan safety bisa lebih fatal daripada satu WO telat.

- Sesuai jobdesk, tiga risiko utama pekerjaanmu adalah listrik (LOTO wajib, dilarang kerja di panel dalam kondisi basah), chemical pool (dosing kolam villa/jacuzzi wajib pakai kartu takaran, tidak asal kira-kira), dan confined space (wajib izin Chief sebelum masuk)
- Batasan fisik kerja: angkat beban maksimal 25 kg, kerja ketinggian sesuai standar (pakai harness), shift M/A plus jadwal on-call malam bergilir — tubuh lelah + prosedur dilewati adalah kombinasi paling sering memicu kecelakaan kerja
- Sesuai Tri Hita Karana: menjaga dirimu & rekan tetap aman adalah wujud Pawongan (harmoni antar manusia) — kecelakaan kerja bukan cuma soal kamu, tapi juga membebani tim & keluarga

🔒

## LOTO — Lock-Out/Tag-Out

LOTO memastikan mesin/listrik yang kamu perbaiki benar-benar mati dan tidak bisa dihidupkan orang lain saat kamu sedang bekerja di dalamnya.

- Matikan sumber energi (breaker/valve) sebelum menyentuh unit
- Pasang gembok (lock) milikmu sendiri di titik isolasi
- Pasang tag/label bertuliskan namamu & alasan — "JANGAN DINYALAKAN, ada yang bekerja"
- Uji coba (try) tombol start untuk pastikan benar-benar mati sebelum mulai kerja
- Hanya orang yang memasang gembok yang boleh melepasnya setelah selesai — ini bukan formalitas, ini yang mencegah rekanmu tanpa sengaja menyalakan alat saat kamu masih memegang kabel di dalamnya
- Tidak ada LOTO = tidak ada pekerjaan, sekalipun terlihat "cuma sebentar"

🎥
VIDEO WAJIB TONTON Demo LOTO step-by-step di panel Engineering Sanggraloka
🦺

## APD & kerja di ketinggian

- APD wajib per jenis kerja (sesuai jobdesk): sarung tangan isolasi untuk kerja listrik, safety shoes selalu, kacamata pelindung saat gerinda/bor, body harness untuk kerja ketinggian
- Angkat beban manual maksimal 25 kg — di atas itu, minta bantuan rekan atau gunakan alat bantu angkat, jangan dipaksakan sendiri
- Kerja di atap/tangga tinggi (mis. cek talang atau lampu taman tinggi): gunakan body harness bila di atas ketinggian yang disyaratkan SOP, dan selalu ada rekan yang mengawasi (buddy system)
- Tangga harus stabil, dicek dulu, tidak dipanjat sendirian tanpa pemberitahuan
- Jangan pernah bekerja di ketinggian saat hujan/angin kencang — tunda & lapor

🧪

## Chemical pool — bukan kira-kira

Kolam privat di tiap villa dan jacuzzi hydrotherapy Nirvanaloka memakai chemical (chlorine, pH adjuster) untuk menjaga air aman bagi kulit tamu — takaran salah bisa mengiritasi kulit tamu atau merusak instalasi.

- Dosing chemical WAJIB memakai kartu takaran resmi — jangan mengira-ngira dari pengalaman atau feeling
- Selalu pakai sarung tangan & (bila disyaratkan) kacamata pelindung saat menuang chemical pekat
- Jangan mencampur dua jenis chemical pool secara langsung tanpa prosedur — reaksi kimia bisa menghasilkan gas berbahaya
- Tumpahan chemical dibersihkan sesuai SOP, bukan dibilas asal-asalan ke saluran yang mengalir ke area kebun organik — ini juga wujud Palemahan, harmoni dengan alam

⛔

## Confined space — kenali & berhenti

Confined space = ruang sempit dengan ventilasi minim: ruang pompa bawah tanah, bak kontrol STP, tangki air. Risikonya gas beracun/kekurangan oksigen yang tidak terlihat.

- Jangan pernah masuk sendirian ke confined space — wajib izin Chief Engineering lebih dulu, sesuai batas wewenang di jobdesk
- Kalau ada bau menyengat, pusing, atau sesak begitu mendekat — STOP, jangan masuk, mundur & lapor SPV/Chief segera
- Level 1 = tidak masuk confined space tanpa pendamping bersertifikat & alat ukur gas
- Confined space + genset/panel TM/fire pump = kategori RESTRICTED, selalu didampingi teknisi bersertifikat AK3/vendor. Kepatuhan sertifikat kompetensi restricted ini ditarget 0 kedaluwarsa di scorecard departemen (15% bobot) — sertifikat yang kamu urus & perbarui tepat waktu ikut menjaga angka ini

⚠️

## 3 kesalahan umum pemula & akibatnya

- Melewatkan LOTO karena "cuma sebentar" atau tamu sedang menunggu — akibatnya rekan lain bisa tanpa sengaja menyalakan alat saat kamu masih menyentuh komponen di dalamnya, risikonya tersengat listrik atau terjepit
- Me-reset MCB yang trip berulang kali tanpa lapor atau dicek dulu penyebabnya — MCB trip adalah tanda ada masalah nyata (beban lebih/korslet); reset berulang tanpa investigasi bisa memicu kebakaran
- Membuka panel atau area RESTRICTED sendirian karena "sudah sering lihat SPV melakukannya" — pernah melihat bukan berarti punya sertifikasi & kewenangan; ini pelanggaran batas Level 1 yang bisa berakibat fatal
- Memaksakan kerja di ketinggian atau angkat beban sendirian tanpa buddy — kalau terjadi apa-apa, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa membantu segera

🌏

## Skenario Sanggraloka: pompa kolam villa macet

Sore hari, kamu ditugaskan memperbaiki pompa kolam privat di Deluxe Private Pool Villa yang macet — tamu Perancis di villa itu berencana berenang sebelum makan malam di Meditera. Rekan setim bilang "cepat saja, tinggal colok ulang, gak usah LOTO." Kamu tetap mematikan breaker pompa, memasang gembok & tag namamu, lalu mencoba tombol start untuk memastikan benar-benar mati — baru membuka casing pompa. Saat bekerja, kamu mencium bau agak menyengat dari ruang panel kecil di sebelah ruang pompa (area confined space menuju panel genset cadangan). Kamu tidak masuk sendirian — kamu mundur, selesaikan dulu perbaikan pompa dengan aman, lalu laporkan bau tersebut ke Chief Engineering begitu selesai, karena area itu tergolong RESTRICTED dan butuh izin & pendampingan sebelum diperiksa.

💼

## Nyambung ke jobdesk & KPI kamu

Real talk: safety bukan topik yang bikin kamu "kelihatan produktif" — tapi satu insiden bisa menghapus semua skor bagus yang sudah kamu bangun. Materi ini soal menjaga skormu tetap ada.

- Kondisi Kerja & Keselamatan (ENG-TEK-01): APD wajib per jenis kerja (sarung tangan isolasi, safety shoes, harness, LOTO saat kerja listrik) bukan saran, tapi syarat kerja. Temuan bahaya (bau gas, korsleting) wajib diisolasi area + lapor Chief & Security segera — bukan diperiksa sendiri.
- KPI yang terbantu: kepatuhan sertifikat kompetensi restricted (genset/lift/panel TM/fire pump) ditarget 0 kedaluwarsa — 15% bobot scorecard departemen, pilar Operational Reliability. Disiplin safety-mu dari Level 1 adalah modal untuk dipercaya naik ke kompetensi restricted nanti.
- Untung buat kamu: naik dari Engineering Attendant ke Teknisi Senior/certified butuh ENG inti Level 3 + 1 kompetensi Level 4 atau sertifikat resmi + KPI ≥85 (6 bulan). Reputasi "teknisi yang disiplin safety" adalah alasan Chief mempercayakanmu pekerjaan restricted lebih cepat.

⭐ INGAT SATU INI AJATidak ada pekerjaan yang cukup mendesak untuk melewatkan LOTO, APD, kartu takaran chemical, atau kabur dari confined space/area RESTRICTED yang mencurigakan.
SIAP DIUJI? 😎▶ Mulai Quiz — 10 soal · ±7 menit+100 XP kalau lulus (passing 80)

ENG-L1-W02 · Hotel University Sanggraloka · v2.1
Disusun lensa 3 pakar: Chief Engineering × dosen teknik/hospitality × review teknisi Gen Z