MINGGU 10 · MINI LESSON

# Sipil, Furniture & Instalasi Luar: Rapi Sampai Detail

⏱️ 15 mnt🎯 ENG-13, ENG-14, ENG-15, ENG-18⭐ Level 1
🎯 Misi kamu: LO1 melakukan finishing dasar (cat, sealant, waterproofing, nat); LO2 memperbaiki kayu/kusen/engsel serta door lock & key card hardware; LO3 memasang landscape lighting tahan cuaca dengan aman.
🎨

## Finishing dasar: cat, sealant, nat

Kenapa detail ini penting secara angka: setiap work order sipil yang dibuka ulang (reopen) karena hasil kerja tidak tahan lama langsung tercatat sebagai rework di HotelFix — indikator KPI teknisi dengan target maksimal ≤1 kali/bulan. Finishing yang rapi dari awal bukan cuma soal estetika, itu soal skor bulananmu.

- Cat: bersihkan permukaan dari debu/jamur dulu, gunakan warna sesuai kode cat resort (jangan campur asal — warna "mirip-mirip" bisa terlihat beda signifikan saat kering/kena matahari), 2 lapis tipis lebih rapi & tahan lama dari 1 lapis tebal
- Sealant/waterproofing: area rawan bocor adalah nat kamar mandi villa dan sambungan atap alang-alang — sealant silikon untuk area basah, waterproofing coating untuk dak/talang
- Nat keramik: nat retak atau berlubang di kamar mandi tamu adalah keluhan umum — kerok nat lama, bersihkan, isi ulang nat baru, biarkan kering sesuai waktu produk sebelum kena air
- Selalu foto before/after untuk laporan HotelFix, terutama di villa yang sering dipakai tamu Perancis & Korea yang detail soal kebersihan kamar mandi

🚪

## Kayu, kusen, engsel & door lock/key card

- Engsel pintu villa berderit/kendur: kencangkan sekrup, beri pelumas silikon (bukan oli biasa yang bisa menodai kayu), ganti engsel jika sudah aus
- Kusen kayu lapuk/rayap: laporkan ke Chief Engineering untuk penanganan lebih lanjut — treatment rayap butuh bahan & metode khusus yang terjadwal, tempel sementara justru bisa membuat kerusakan struktural berkembang tanpa terlihat
- Door lock elektronik & key card hardware: kartu tamu tidak terbaca — cek dulu baterai lock (indikator lampu merah berkedip = baterai lemah), coba re-encode kartu di front desk sebelum ganti unit lock
- Kalau lock benar-benar rusak (motor macet, tidak merespons sama sekali meski sudah dicoba baterai & re-encode), baru ganti unit sementara & jadwalkan servis vendor — jangan tinggalkan kamar tanpa pengunci fungsional
- Selalu update status perbaikan di HotelFix supaya Front Office tahu kamar sudah aman dihuni lagi

🎥SLOT VIDEO RESORT: teknisi mendemonstrasikan re-encode key card & penggantian baterai door lock villa — dipakai untuk sesi praktek terbimbing.
💡

## Landscape lighting tahan cuaca

- Lampu taman & jalan setapak Sanggraloka pakai fitting minimal IP65 (tahan hujan tropis & debu) — pasang dengan sambungan kabel di dalam junction box tertutup, bukan sambungan terbuka kena tanah/air
- Matikan/isolasi sumber listrik dulu sebelum memasang atau mengganti lampu taman (ingat LOTO dari W02) — walau tegangannya terasa rendah, LOTO tetap wajib tanpa pengecualian
- Cek rutin: lampu redup/mati di jalur pejalan kaki adalah prioritas safety tamu berjalan malam, bukan sekadar estetika — laporkan & perbaiki cepat

🔍

## 3 insight dari lapangan

- Insight 1 — rework adalah indikator KPI nyata: setiap WO sipil yang harus dibuka ulang karena hasil gagal (cat mengelupas, nat retak lagi) langsung tercatat sebagai rework — target maksimal 1×/bulan per teknisi, bobot 15% di jobdesk ENG-TEK-01. Kerja rapi dari awal = angka rework tetap rendah.
- Insight 2 — biaya perbaikan besar wajib eskalasi: perbaikan non-stok berbiaya di atas Rp500.000 wajib eskalasi ke Chief Engineering sebelum dieksekusi — bukan karena tidak dipercaya, tapi karena kontrol biaya adalah bagian dari tanggung jawab bersama.
- Insight 3 — detail kecil = review tamu: di industri hospitality, keluhan tentang "kamar terlihat kurang terawat" (engsel berderit, nat kotor, lampu taman mati) jauh lebih sering ditulis di review tamu dibanding kerusakan besar — karena detail kecil itulah yang paling sering terlihat langsung oleh tamu.

⚠️

## 3 kesalahan umum & akibatnya

- Mengecat/melapis ulang tanpa membersihkan permukaan lebih dulu — akibatnya hasil cepat mengelupas dalam hitungan minggu, WO dibuka ulang, dan rework tercatat di KPI-mu
- Menambal kusen lapuk/rayap sendiri dengan solusi sementara tanpa melaporkan ke Chief Engineering — akibatnya kerusakan struktural terus berkembang di dalam kayu tanpa terlihat, sampai akhirnya kusen benar-benar patah
- Memasang lampu taman tanpa LOTO karena menganggap "tegangan rendah pasti aman" — akibatnya tetap berisiko sengatan listrik atau korsleting, terutama di kondisi tanah basah khas Ubud

🌏

## Skenario Sanggraloka: inspeksi villa sebelum tamu tiba

Sore ini kamu ditugaskan mengecek Deluxe Private Pool Villa sebelum tamu Korea VIP check-in besok pagi. Kamu menemukan tiga hal: engsel pintu kamar mandi berderit, nat di sekitar bathtub mulai berlubang, dan satu lampu taman di jalur menuju kolam privat mati total. Kamu kerjakan sesuai prioritas keselamatan & kesan pertama: lampu taman dulu (safety tamu berjalan malam) dengan LOTO benar sebelum menyentuh kabel, lalu nat kamar mandi (area yang paling mungkin diperhatikan tamu detail soal kebersihan), baru engsel pintu (masalah kenyamanan, bukan darurat). Saat pengawas datang meninjau, kamu menjelaskan singkat dalam Bahasa Inggris sederhana: "All done, safety checked first" — dan mencatat ketiganya di HotelFix dengan foto before/after, siap kalau ditanya Front Office soal kesiapan villa untuk tamu Korea besok: "준비 다 됐어요" (semua sudah siap).

💼

## Nyambung ke jobdesk & KPI kamu

Real talk: tamu tidak tahu berapa lama kamu mengerjakan nat itu. Yang mereka rasakan cuma "kamar ini terawat" atau "kamar ini terasa asal-asalan" — dan itu berujung ke angka.

- Tugas jobdesk yang kamu kuasai di sini: "metode perbaikan standar sesuai SOP" adalah wewenang yang boleh kamu putuskan sendiri di jobdesk ENG-TEK-01 — tapi begitu biaya non-stok melebihi Rp500rb, itu wajib eskalasi ke Chief Engineering.
- KPI yang terbantu: hasil finishing yang rapi dari awal langsung menjaga rework ≤1/bulan (bobot 15%) tetap rendah, dan mendukung penilaian umum kualitas kerja yang masuk skor bulananmu.
- Untung buat kamu: catatan rework rendah & disiplin eskalasi biaya adalah bagian nyata dari syarat KPI ≥85 selama 6 bulan untuk naik ke Teknisi Senior/certified — jenjang karier di jobdeskmu sendiri.

⭐ INGAT SATU INI AJADetail kecil — nat rapi, engsel tidak berderit, key card langsung terbaca, lampu taman menyala — adalah yang membuat tamu merasa resort "terawat", DAN yang menjaga angka rework-mu tetap rendah.
SIAP DIUJI? 😎▶ Mulai Quiz — 10 soal · ±7 menit+100 XP kalau lulus (passing 80)

ENG-L1-W10 · Hotel University Sanggraloka · v2.1
Disusun lensa 3 pakar: Chief Engineering (15+ th MEP hotel) × konsultan K3/AK3 bersertifikat × review teknisi Gen Z Sanggraloka