MINGGU 03 · MINI LESSON

# Listrik Dasar, Panel & Genset: Awareness RESTRICTED

⏱️ 15 mnt🎯 ENG-01, ENG-02, ENG-03⭐ Level 1
🎯 Misi kamu:

- LO1 — Menjelaskan MCB, beban fasa & keselamatan listrik dasar
- LO2 — Mengenali batas kerja aman di panel
- LO3 — Menyebutkan prosedur genset/ATS sebagai RESTRICTED (AK3, tidak solo)

🔌

## MCB, beban fasa & keselamatan dasar

MCB (Miniature Circuit Breaker) adalah "saklar pengaman" yang otomatis memutus arus kalau beban berlebih atau korslet — melindungi kabel dari terbakar.

- Resort pakai listrik 3 fasa (R-S-T) untuk beban besar (pompa, chiller) dan 1 fasa untuk kamar/villa
- MCB yang sering "jepret" (trip) sendiri = tanda ada beban berlebih atau gangguan, bukan untuk di-reset berulang tanpa dicek dulu
- Jangan pernah menyentuh kabel/terminal terbuka meskipun terlihat "mati" — selalu anggap bertegangan sampai terbukti aman lewat tester
- Air dan tangan basah adalah musuh listrik — pastikan tangan & area kerja kering
- Kenapa ini penting di angka: downtime aset kritis (genset, chiller, lift, fire pump) resort ditarget ≤4 jam/bulan — 20% bobot scorecard, pilar Operational Reliability. Setiap gangguan listrik yang lambat dikenali & dilaporkan ikut menambah jam downtime itu, walau di Level 1 perananmu baru sebatas mengamati & melapor cepat

🧯

## Batas kerja aman di panel

- Level 1 boleh: mengamati, melaporkan MCB trip, membantu SPV memegang alat, mencatat kondisi panel
- Level 1 TIDAK boleh: membuka panel utama sendirian, mengganti MCB/komponen dalam panel tanpa didampingi teknisi bersertifikat
- Selalu gunakan LOTO (dari minggu lalu) sebelum siapa pun bekerja di dalam panel
- Mematikan utilitas yang berdampak ke tamu (air/listrik satu area) BUKAN keputusan solo — wajib eskalasi ke Chief Engineering DAN broadcast lewat HotelFix, supaya FO/HK tahu dan bisa mengelola ekspektasi tamu
- Jika ragu apakah sesuatu aman disentuh — jangan sentuh, tanya SPV/Chief dulu

📷
FOTO REFERENSI Label & tata letak panel MCB Engineering Sanggraloka (didokumentasikan trainer)
⛔

## Genset & ATS — RESTRICTED

⚠️ RESTRICTED: genset & panel ATS (Automatic Transfer Switch) hanya dioperasikan teknisi bersertifikat AK3 atau vendor, didampingi. Level 1 = AWARENESS saja, TIDAK solo.

- Genset menyala otomatis lewat ATS saat listrik PLN padam — penting untuk kamar tamu, kolam, dan sistem keselamatan tetap menyala
- Tugas Level 1 saat genset menyala: laporkan status ke SPV, bantu informasikan ke FO/HK bila diminta, JANGAN mengoperasikan tombol start/stop genset sendiri
- Kalau menemukan genset dalam kondisi aneh (asap, bau terbakar, alarm) — jauhi dan laporkan segera, jangan didekati atau diperiksa sendiri
- Sertifikat AK3 listrik wajib untuk pemegang genset/panel — difasilitasi resort & masa berlakunya tercatat sistem (expiry). Kepatuhan sertifikat restricted ini ditarget 0 kedaluwarsa — 15% bobot scorecard departemen. Level 1 belum wajib punya sertifikat ini, tapi menghormati batasnya sekarang adalah modal dipercaya disertifikasi nanti

⚠️

## 3 kesalahan umum pemula & akibatnya

- Me-reset MCB berulang kali tiap kali trip tanpa mencari sebabnya — trip berulang biasanya bukan kebetulan (mis. AC + water heater menyala bersamaan melebihi kapasitas fasa), reset terus tanpa cek berisiko memicu kebakaran
- Membuka panel utama sendirian "karena sudah sering lihat SPV melakukannya" — pernah melihat bukan berarti punya kewenangan; ini pelanggaran batas Level 1
- Mematikan listrik satu area tamu sendiri tanpa lapor Chief/broadcast HotelFix — tamu di area itu jadi kaget tanpa penjelasan, dan FO/HK tidak siap menjawab pertanyaan tamu
- Mendekati genset yang berasap/berbau terbakar untuk "melihat lebih dekat" — rasa ingin tahu di situasi ini bisa berakibat fatal; jauhi dan laporkan, jangan mendekat

🌏

## Skenario Sanggraloka: genset test run Kamis pagi

Kamis pagi adalah jadwal PM mingguan: genset test run & cek ATS. Bersamaan, MCB di panel Two-Bedroom Presidential Pool Villa — dihuni tamu Korea, Mr Kim sekeluarga — trip saat AC unit menyala bersamaan dengan water heater. Rekanmu ingin langsung reset MCB itu berkali-kali supaya cepat selesai sebelum genset test run dimulai. Kamu menahan diri: kamu catat kondisi panel, laporkan ke SPV/Chief bahwa trip terjadi saat dua beban besar menyala bersamaan (indikasi beban fasa berlebih, bukan cuma kebetulan), dan menunggu arahan sebelum mereset lagi. Untuk genset test run sendiri, kamu hanya membantu mencatat hasil & waktu run di HotelFix — tombol start/stop genset tetap dipegang teknisi bersertifikat AK3, sesuai batas RESTRICTED-mu di Level 1.

💼

## Nyambung ke jobdesk & KPI kamu

Real talk: godaan terbesar minggu ini bukan malas — justru sebaliknya, godaan untuk "membantu lebih cepat" dengan melewati batas RESTRICTED. Materi ini soal tahu kapan berhenti.

- Tugas jobdesk yang kamu kuasai di sini: "PM mingguan sesuai rute (pompa, hydrant/jockey, genset test run)" dan "mendampingi vendor (lift, fire system) + berita acara" (ENG-TEK-01, tugas mingguan/periodik #6, #8) — di keduanya, peranmu di Level 1 adalah mendampingi & mencatat, bukan mengoperasikan sendiri.
- KPI yang terbantu: downtime aset kritis ≤4 jam/bulan (20%, Operational Reliability) turun kalau gangguan listrik dikenali & dilaporkan cepat tanpa reset asal-asalan; kepatuhan sertifikat restricted 0 kedaluwarsa (15%) adalah indikator level tim, dan disiplinmu menghormati batas RESTRICTED sekarang jadi dasar dipercaya disertifikasi nanti.
- Wewenang & batas (jobdesk): pekerjaan kategori restricted (genset, lift, panel TM, fire pump) wajib eskalasi — hanya teknisi certified yang boleh mengerjakan, selainnya ke Chief. Melanggar batas ini bukan cuma soal skor, tapi soal keselamatanmu sendiri.

⭐ INGAT SATU INI AJAKalau itu ada di dalam panel atau menyangkut genset/ATS, batasmu di Level 1 adalah melihat, mencatat, dan melapor — bukan mengoperasikan sendiri, sehebat apa pun niatmu membantu.
SIAP DIUJI? 😎▶ Mulai Quiz — 10 soal · ±7 menit+100 XP kalau lulus (passing 80)

ENG-L1-W03 · Hotel University Sanggraloka · v2.1
Disusun lensa 3 pakar: Chief Engineering × dosen teknik/hospitality × review teknisi Gen Z