MINGGU 09 · MINI LESSON

# Fire System & Lift: Tahu Batasnya, Selamat Semua

⏱️ 15 mnt🎯 ENG-11, ENG-12⭐ Level 1🚫 RESTRICTED
🎯 Misi kamu: LO1 menyebutkan komponen fire system (hydrant, jockey pump, MCFA zona, servis APAR); LO2 menjelaskan prosedur orang terjebak lift & ride test = vendor+pendamping; LO3 mengenali batas RESTRICTED dan cara eskalasi yang benar.
🧯

## Komponen fire system yang wajib kamu kenali

Sanggraloka pakai sistem hydrant + sprinkler terpusat. Kamu tidak mengoperasikan panelnya sendiri, tapi kamu WAJIB tahu bagian-bagiannya supaya bisa membaca kondisi normal vs anomali dan melapor cepat — kenapa ini penting angka-angkanya: downtime aset kritis (termasuk fire pump & lift) ditarget maksimal ≤4 jam/bulan di scorecard Engineering, dan itu paling sering ditentukan oleh seberapa cepat Level 1 seperti kamu mengenali & melapor anomali kecil sebelum jadi kerusakan besar.

- Hydrant pillar & hose reel — titik ambil air pemadam; cek segel & tekanan visual saat ronda, jangan dibuka tanpa insiden nyata. Tekanan kerja normal ada di nameplate pompa masing-masing hydrant — [ANGKA: tekanan kerja hydrant Sanggraloka, cek nameplate & tetapkan Chief Engineering]
- Jockey pump — pompa kecil yang menjaga tekanan pipa fire system tetap stabil; kalau jockey pump nyala-mati terus (short cycling) dalam kondisi tidak ada kebakaran, itu ANOMALI — segera lapor ke Chief Engineering, jangan dimatikan sendiri dari panel
- Main fire pump & diesel fire pump — pompa besar cadangan; start otomatis kalau tekanan pipa turun drastis. RESTRICTED penuh: hanya teknisi bersertifikat yang boleh reset/test
- MCFA (Main Control Fire Alarm) — panel otak sistem, menunjukkan zona mana yang trigger alarm. Level 1 tugasmu: kalau lampu zona menyala/berbunyi, baca nomor zona, cocokkan ke denah zona, dan laporkan — BUKAN mereset panel sendiri
- APAR (tabung pemadam portable) — cek tekanan (jarum di hijau), segel pin utuh, tanggal servis masih berlaku; standar umum servis ulang APAR tiap 12 bulan oleh vendor bersertifikat, bukan tugas Level 1

📷SLOT FOTO RESORT: panel MCFA Sanggraloka — foto tampilan zona & lampu indikator asli, dipakai trainer untuk menjelaskan cara membaca zona saat briefing.
🛗

## Lift: awareness, bukan operasi

Lift tamu & lift servis di Sanggraloka adalah peralatan RESTRICTED penuh. Perananmu di Level 1 adalah merespons dengan tenang dan benar, bukan membongkar atau mereset sistemnya.

- Orang terjebak di lift: tenangkan lewat interkom lift, pastikan jangan ada yang memaksa membuka pintu manual, segera hubungi teknisi lift bersertifikat + Chief Engineering, catat waktu kejadian di HotelFix
- Ride test / uji jalan lift setelah maintenance = wajib didampingi teknisi lift vendor bersertifikat & AK3 lift; Level 1 hanya mendampingi dan mencatat, tidak menjalankan sendiri — bahkan kalau ada tamu VIP menunggu atau supervisor mendesak
- Tanda lift error (pintu tidak sejajar lantai, suara berdecit kasar, berhenti mendadak) → pasang tanda "Out of Service" di kedua lantai terdekat, lapor HotelFix prioritas tinggi, JANGAN dipaksa dipakai tamu

💡

## 3 insight dari lapangan

- Insight 1 — angka yang sebenarnya kamu jaga: downtime aset kritis (genset, chiller, lift, fire pump) ditarget ≤4 jam/bulan, bobot 20% dari scorecard Engineering (pilar Operational Reliability). Setiap laporan cepat yang kamu kirim lewat HotelFix langsung menopang angka ini — kamu bukan cuma "lapor", kamu ikut menjaga KPI tim.
- Insight 2 — kegagalan besar sering berawal dari "reset kecil": kebanyakan insiden fire alarm yang membesar bukan karena alarmnya rusak, tapi karena seseorang mereset/mematikan zona yang dianggap "pasti false alarm" tanpa verifikasi. Makanya aturan Level 1 tegas: baca zona, jangan reset.
- Insight 3 — pendampingan AK3 bukan formalitas: ride test lift yang dikerjakan tergesa tanpa teknisi bersertifikat + pendamping AK3 adalah salah satu penyebab kecelakaan kerja paling sering di industri lift. Menunggu vendor datang bukan buang waktu — itu bagian dari prosedur keselamatan itu sendiri.

⚠️

## 3 kesalahan umum & akibatnya

- Mematikan/mereset panel karena dianggap "berisik" atau "pasti false alarm" — akibatnya alarm sungguhan bisa tersembunyi dan sistem proteksi kebakaran seluruh area jadi tidak berfungsi tanpa sepengetahuan siapa pun
- Tidak mendokumentasikan anomali kecil (short cycling jockey pump, lampu zona berkedip sebentar) karena dianggap "nanti saja kalau parah" — akibatnya downtime aset kritis membengkak melewati target ≤4 jam/bulan justru karena keterlambatan laporan, bukan karena kerusakan itu sendiri
- Memaksa buka pintu lift manual atau menjalankan ride test sendiri karena merasa "sudah paham dasarnya" atau di bawah tekanan atasan/tamu — akibatnya risiko cedera fatal sangat tinggi, dan ini otomatis jadi kegagalan gerbang RESTRICTED di uji praktek W12

🌏

## Skenario Sanggraloka: malam sibuk di lobby villa

Jam 21.00, kamu bertugas jaga malam. Interkom lift servis berbunyi — seorang tamu Perancis panik: "Je suis coincé, aidez-moi!" (saya terjebak, tolong saya!). Kamu menjawab tenang lewat interkom, meminta tamu tetap duduk dan tidak memaksa pintu, lalu segera menghubungi teknisi lift bersertifikat dan Chief Engineering sambil mencatat waktu kejadian di HotelFix. Lima menit kemudian, alarm MCFA berbunyi dari zona dapur — kamu tidak panik ganda, kamu baca nomor zonanya, cocokkan ke denah, dan laporkan sebagai insiden terpisah. Begitu teknisi lift tiba, kamu jelaskan singkat dalam Bahasa Inggris sederhana ke tamu yang masih menunggu di lobby: "Please stay calm, our certified technician is here now" — sambil tetap menjaga standar bicara sopan ke semua tamu, termasu tamu Korea di sofa sebelah yang bertanya "엘리베이터 괜찮아요?" (liftnya baik-baik saja?) — kamu jawab singkat & meyakinkan bahwa tim bersertifikat sedang menangani.

🙏

## Kaitan ke Tri Hita Karana

Materi ini adalah wujud paling nyata dari Pawongan (harmoni antar manusia): keselamatan tamu dan rekan kerja bergantung pada disiplinmu mengenali batas dan mengeskalasi dengan benar, bukan bertindak sendirian. Menahan diri untuk tidak "mencoba dulu" saat menyangkut RESTRICTED adalah bentuk tanggung jawab ke sesama — persis prinsip yang dipegang setiap teknisi Sanggraloka sejak hari pertama.

💼

## Nyambung ke jobdesk & KPI kamu

Real talk: tamu tidak pernah tahu berapa kali kamu menahan diri untuk tidak "coba reset sendiri". Yang kelihatan di angka bulananmu adalah hasilnya.

- Wajib eskalasi di jobdeskmu (ENG-TEK-01): pekerjaan kategori RESTRICTED (genset, lift, panel TM, fire pump) → hanya teknisi certified yang eksekusi, selebihnya wajib eskalasi ke Chief Engineering. Melanggar ini bukan cuma soal nilai kuis — ini pelanggaran wewenang & batas kerja yang tertulis resmi di jobdeskmu.
- KPI yang terbantu: respons cepatmu menopang downtime aset kritis ≤4 jam/bulan (bobot 20%, pilar Operational Reliability) dan kepatuhan sertifikat kompetensi RESTRICTED 0 kedaluwarsa (bobot 15%) di scorecard Engineering — dua indikator yang otomatis tercatat dari HotelFix setiap kali kamu melapor tepat waktu.
- Untung buat kamu: menunjukkan disiplin RESTRICTED yang konsisten adalah salah satu syarat naik ke Teknisi Senior/certified — jenjang karier ENG-TEK-01 mensyaratkan kompetensi inti Lv3 + KPI ≥85 selama 6 bulan berturut-turut.

🚫 BATAS RESTRICTED — WAJIB DIINGAT

Fire pump, MCFA reset/test, dan segala pekerjaan lift adalah AWARENESS SAJA untuk Level 1. Kamu boleh mengenali, membaca indikator, dan melapor — tapi TIDAK mengoperasikan, mereset, atau membongkar sendiri.

Eskalasi yang benar: lapor via HotelFix prioritas tinggi → hubungi Chief Engineering → Chief Engineering memanggil teknisi bersertifikat/vendor + pendamping AK3 sesuai jenis peralatan.

⭐ INGAT SATU INI AJAKalau menyangkut fire pump, MCFA, atau lift — tugasmu adalah MENGENALI dan MELAPOR, bukan MENGOPERASIKAN. Itu yang menyelamatkan nyawa, termasuk nyawamu sendiri.
SIAP DIUJI? 😎▶ Mulai Quiz — 10 soal · ±7 menit+100 XP kalau lulus (passing 80)

ENG-L1-W09 · Hotel University Sanggraloka · v2.1
Disusun lensa 3 pakar: Chief Engineering (15+ th MEP hotel) × konsultan K3/AK3 bersertifikat × review teknisi Gen Z Sanggraloka